附件1：项目需求

（一）检测项目名称：北京中医药大学东直门医院（通州院区）二期强弱电及消防系统年度检测项目；

（二）检测单位地址：

北京市通州区翠屏西路116号（东直门医院通州院区）

（三）检测面积： 检测项目总建筑面积 142150 ㎡，

（四）检测内容：电气防火检测、消防设施检测。

1、电气防火检测：变配电装置、低压配电线路、接地和等电位联结、特殊场所、照明装置、一般低压用电设备；

2、消防设施检测：火灾自动报警系统、机械防排烟系统、气体灭火系统、消防电梯、消防给水设施、消防供配电设施、消防栓、应急广播、应急照明、疏散指示标志、自动喷水灭火系统、灭火器。

（五）检测要求

对北京中医药大学东直门医院建筑楼宇进行固定消防设施、建筑电气防火技术检测，并分别出具《消防检测隐患告知书》、《电气安全检测隐患告知书》及相应的符合医院实际的整改建议，在医院整改完毕后进行复检，并出具电气防火检测报告和消防设施检测报告。

根据医院要求的检测内容合理安排，如果未按检测要求检测、漏项、伪造检测结果、未认真检测、存在故障未检测出，服务商应承担违约责任。

服务商应保证所提供检测服务符合国家、行业现行有关质量标准及规范。接到医院通知后3日内进场检测，检测期限7天，检测结束后7个工作日内递交检测报告。

（六）项目预算：16万元。